様式第３号（第７条関係）　　　　　　　（表）

点検表

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下 | □ | □ |  |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で15cm以上 | □ | □ | □ |
| 高さ２ｍ以下で10cm以上 | □ | □ | □ |
| ３ | 鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | □ | □ | □ |
| 壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | □ | □ | □ |
| ４ | 控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合に限る。） | 長さ3.4ｍ以内ごとに、控壁が塀の高さの５分の１以上突出している | □ | □ |  |
| ５ | 基礎 | コンクリート造の基礎がある | □ | □ | □ |
| 基礎の根入れ深さは30cm以上 | □ | □ | □ |
| ６ | 傾き及びひび割れ | 傾き及びひび割れがない | □ | □ |  |
| 評価 | ６項目のうち1つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック造の塀の安全対策が必要です。 |
| 組積造の塀の点検表 |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| １ | 高さ | 1.2ｍ以下 | □ | □ |  |
| ２ | 塀の厚さ | 塀の高さの10分の１以上 | □ | □ | □ |
| ３ | 控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している | □ | □ |  |
| ４ | 基礎 | 基礎がある | □ | □ | □ |
| ５ | 傾き及びひび割れ | 傾き及びひび割れがない | □ | □ |  |
| 評価 | ５項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。 |
| 補助対象事業の確認 |
| ブロック塀等の所在地 | 四国中央市 |
| 確認項目 | 確認内容 | 適合 | 不適合 |
| 設置場所 | 緊急輸送道路等に面したもの | □ | □ |
| 道路の種別 | □　緊急輸送道路□　避難路□　通学路□　防災拠点施設の敷地の沿道□　指定避難所の敷地の沿道 |

（裏）

|  |  |
| --- | --- |
| 四国中央市長　様次のとおり報告します。　　年　　月　　日報告者（設計者又は施工予定者）　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 次の内容について適正であることを確認しました。　　年　　月　　日確認者（市担当者）　　　　　　　　　　　　　　 四国中央市 建設部 建築住宅課　　　　　　  　氏名　　 |