様式第３号（第７条関係）　　　　　　　（表）

点検表

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目 | | 点検内容 | | 点検結果 | | | |
| 適合 | 不適合 | | 不明 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下 | | □ | □ | |  |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で15cm以上 | | □ | □ | | □ |
| 高さ２ｍ以下で10cm以上 | | □ | □ | | □ |
| ３ | 鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | | □ | □ | | □ |
| 壁内に径９mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | | □ | □ | | □ |
| ４ | 控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合に限る。） | 長さ3.4ｍ以内ごとに、控壁が塀の高さの５分の１以上突出している | | □ | □ | |  |
| ５ | 基礎 | コンクリート造の基礎がある | | □ | □ | | □ |
| 基礎の根入れ深さは30cm以上 | | □ | □ | | □ |
| ６ | 傾き及びひび割れ | 傾き及びひび割れがない | | □ | □ | |  |
| 評価 | | ６項目のうち1つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック造の塀の安全対策が必要です。 | | | | | |
| 組積造の塀の点検表 | | | | | | | |
| 点検項目 | | 点検内容 | | 点検結果 | | | |
| 適合 | 不適合 | | 不明 |
| １ | 高さ | 1.2ｍ以下 | | □ | □ | |  |
| ２ | 塀の厚さ | 塀の高さの10分の１以上 | | □ | □ | | □ |
| ３ | 控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している | | □ | □ | |  |
| ４ | 基礎 | 基礎がある | | □ | □ | | □ |
| ５ | 傾き及びひび割れ | 傾き及びひび割れがない | | □ | □ | |  |
| 評価 | | ５項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です。 | | | | | |
| 補助対象事業の確認 | | | | | | | |
| ブロック塀等の所在地 | | 四国中央市 | | | | | |
| 確認項目 | | 確認内容 | | 適合 | | 不適合 | |
| 設置場所 | | 緊急輸送道路等に面したもの | | □ | | □ | |
| 道路の種別 | □　緊急輸送道路  □　避難路  □　通学路  □　防災拠点施設の敷地の沿道  □　指定避難所の敷地の沿道 | | | | |

（裏）

|  |  |
| --- | --- |
| 四国中央市長　様  次のとおり報告します。  　　年　　月　　日  報告者（設計者又は施工予定者）  住所  氏名 | 次の内容について適正であることを確認しました。  　　年　　月　　日  確認者（市担当者）  四国中央市 建設部 建築住宅課  　氏名 |